{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["性价比最高报价明细单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"性价比最高报价明细单","index":0,"n_rows":13,"n_cols":8,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,2,7],[5,0,5,7],[8,0,8,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["人工智能计算中心办公桌椅采购清单"]
["序号","产品名称","示例图片","规格L*W*D*H(MM)","数量","单位","材质说明","颜色"]
["CEO办公室"]
[1,"办公桌","=DISPIMG(\"ID_20E599AEE840482F92C4D30EF076C100\",1)","1800*1540*750",1,"张","1、板材：采用\"ENF\"级及以上三聚氰胺纸饰面刨花板,甲醛释放量≤0.05mgm³，桌面板材厚度≥25mm，边缘斜切工艺，其他部位板材厚度≥18mm，满足GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》，满足耐磨、耐污染、不褪色、硬度高，表面哑光效果持久。\n2、封边：采用pvc封边，厚度≥2.0mm，边部倒圆R2.5mm，手感圆滑，满足QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，满足无龟裂、无鼓包，耐磨性强无露底现象，耐冷热循环性强，无龟裂、无鼓包、无变色、无起皱。\n3、桌架：采用壁厚≥1.5mm钢管折弯冲压成型，表面经高温、磷化处理，静电粉末喷涂处理。\n4、副柜：采用AL6063-T5铝合金做饰条,表面经静电粉末喷涂，副柜含一个密码锁抽屉，保护文件隐私。\n5、桌脚：采用铝合金下脚一体成型工艺,表面抛光处理。\n6、滑轨：优质品牌三节轨,表面黑色喷涂。\n7、线盒：副柜配备铝合金阻尼翻盖式线盒盖，底盒内预留86盒孔位。","见图"]
[2,"办公椅","=DISPIMG(\"ID_BDE214F917FA4144A380C65E35E3F080\",1)","685*700*1030",1,"把","1、背框：采用尼龙+30%玻纤背框,坚固且有韧性。\n2、网布：选用高级网布，双丝编织而成，椅座、椅背均为弹性网布，具阻燃、防污、耐磨，抗静电等特性，甲醛释放量≤20mg/kg，禁用可分解致癌芳香胺染料，符合环保要求。\n3、海绵：采用优质定型海绵，软硬适中，密度≥28kg/m3，75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥35%，合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，久坐不塌陷。\n4、扶手：采用PU面升降扶手,坚韧有弹性，承托更舒适。\n5、腰托：采用海绵填充，可升降，减少久坐带来的疲劳。\n6、气压棒：采用品牌气压棒,需通过BIFMA测试，行程≥85mm，升降平稳,无漏声、噪声。\n7、五星脚：尼龙五星脚；\n8、椅轮：采用高强度尼龙椅轮，直径60mm，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。\n9、功能：动态平衡倾仰控制，中置活动机关 ，快速拉力调节杆，可椅座高度调节，同步倾仰底盘，初始位置锁定，后仰弹力可调整，头枕高度可调。","黑色"]
["COO办公室"]
[3,"办公桌","=DISPIMG(\"ID_3D16839D85604111AB26B620393AE4CD\",1)","1600*1400*750",1,"张","1、板材：采用\"ENF\"级及以上三聚氰胺纸饰面刨花板,甲醛释放量≤0.05mgm³，桌面板材厚度≥25mm，其他部位板材厚度≥18mm，满足GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》，满足耐磨、耐污染、不褪色、硬度高，表面哑光效果持久。\n2、封边：采用pvc封边，厚度≥2.0mm，边部倒圆R2.5mm，手感圆滑，满足QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，满足无龟裂、无鼓包，耐磨性强无露底现象，耐冷热循环性强，无龟裂、无鼓包、无变色、无起皱。\n3、桌架：采用壁厚≥1.5mm钢管折弯冲压成型，表面经高温、磷化处理，静电粉末喷涂处理。\n4、锁具：采用品牌锁具，三抽连动式锁止。\n5、滑轨：优质品牌三节轨,表面黑色喷涂。\n6、桌屏：采用厚9mm三聚氰胺饰面板，由屏风夹固定。\n7、线盒：台面配备铝合金阻尼翻盖式线盒盖，底盒内预留86盒孔位。\n8、走线：采用隐蔽式走线。","深色系"]
[4,"办公椅","=DISPIMG(\"ID_BDE214F917FA4144A380C65E35E3F080\",1)","685*700*1030",2,"把","1、背框：采用尼龙+30%玻纤背框,坚固且有韧性。\n2、网布：选用高级网布，双丝编织而成，椅座、椅背均为弹性网布，具阻燃、防污、耐磨，抗静电等特性，甲醛释放量≤20mg/kg，禁用可分解致癌芳香胺染料，符合环保要求。\n3、海绵：采用优质定型海绵，软硬适中，密度≥28kg/m3，75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥35%，合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，久坐不塌陷。\n4、扶手：采用PU面升降扶手,坚韧有弹性，承托更舒适。\n5、腰托：采用海绵填充，可升降，减少久坐带来的疲劳。\n6、气压棒：采用品牌气压棒,需通过BIFMA测试，行程≥85mm，升降平稳,无漏声、噪声。\n7、五星脚：尼龙五星脚；\n8、椅轮：采用高强度尼龙椅轮，直径60mm，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。\n9、功能：动态平衡倾仰控制，中置活动机关 ，快速拉力调节杆，可椅座高度调节，同步倾仰底盘，初始位置锁定，后仰弹力可调整，头枕高度可调。","黑色"]
["CTO/MO/敞开办公区"]
[5,"CTO办公桌","=DISPIMG(\"ID_887B7E266DB04293AC9382A6F582787D\",1)","1400*700*750",1,"个","1、板材：采用\"ENF\"级及以上三聚氰胺纸饰面刨花板,甲醛释放量≤0.05mgm³，桌面板材厚度≥25mm，其他部位板材厚度≥18mm，满足GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》，满足耐磨、耐污染、不褪色、硬度高，表面哑光效果持久。\n2、封边：采用pvc封边，厚度≥2.0mm，边部倒圆R2.5mm，手感圆滑，满足QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，满足无龟裂、无鼓包，耐磨性强无露底现象，耐冷热循环性强，无龟裂、无鼓包、无变色、无起皱。\n3、桌架：采用壁厚≥1.5mm钢管折弯冲压成型，表面经高温、磷化处理，静电粉末喷涂处理。\n4、锁具：采用三位机械密码锁，联动设计，保护文件隐私。\n5、滑轨：优质品牌三节轨,表面黑色喷涂。\n6、桌屏：采用厚9mm三聚氰胺饰面板，由屏风夹固定。\n7、线盒：台面配备铝合金阻尼翻盖式线盒盖，钢制底盒内预留86盒孔位。\n8、走线：采用隐蔽式柜内上线。\n备注：抽屉采用免拉手设计。","深色系"]
[6,"MO办公室办公桌","=DISPIMG(\"ID_0F73050D5945422A870EFE93937F878F\",1)","1200*600*1150",6,"个","1、板材：采用\"ENF\"级及以上三聚氰胺纸饰面刨花板,甲醛释放量≤0.05mgm³，桌面板材厚度≥25mm，满足GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》，满足耐磨、耐污染、不褪色、硬度高，表面哑光效果持久。\n2、封边：采用pvc封边，厚度≥2.0mm，边部倒圆R2.5mm，手感圆滑，满足QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，满足无龟裂、无鼓包，耐磨性强无露底现象，耐冷热循环性强，无龟裂、无鼓包、无变色、无起皱。\n3、屏风框架：采用6063-T5铝合金,壁厚1.0-1.8mm,上横杆与边柱采用压铸铝合金转接头链接，厚度小于等于3mm，且上横杆、边柱一体成型，无缝隙，安全倒圆角，R2mm，屏风框架与屏风面板无链接，防止螺丝锁紧后边柱变形。\n4、屏风厚度：主屏厚度≥42mm，副屏厚度≥28mm。\n5、屏风结构：主屏结构为玻璃+钢板走线槽+普通饰面板+钢板走线槽，副屏为木板扪布面板+普通饰面板，玻璃厚度≥5mm且玻璃与屏风框架固定采用软硬结合的塑料玻璃槽，无玻璃胶更环保。\n6、屏风走线槽：采用壁厚≥0.8mm走线盖板，拆卸方式为提拉式，方便布线、检修，屏风内部过线孔均有线路保护套，防止走线时电线破损，更加安全。\n备注：包含钢制活动三抽柜。","原木色"]
[7,"敞开办公室办公桌","=DISPIMG(\"ID_0660BB71EB7D43AC87F5E8191A2826C8\",1)","1200*600*750",32,"个","1、板材：采用\"ENF\"级及以上三聚氰胺纸饰面刨花板,甲醛释放量≤0.05mgm³，桌面板材厚度≥25mm，其他部位板材厚度≥18mm，满足GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》，满足耐磨、耐污染、不褪色、硬度高，表面哑光效果持久。\n2、封边：采用pvc封边，厚度≥2.0mm，边部倒圆R2.5mm，手感圆滑，满足QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，满足无龟裂、无鼓包，耐磨性强无露底现象，耐冷热循环性强，无龟裂、无鼓包、无变色、无起皱。\n3、桌架：采用壁厚≥1.5mm钢管折弯冲压成型，表面经高温、磷化处理，静电粉末喷涂处理。\n4、锁具：采用三位机械密码锁，联动设计，保护文件隐私。\n5、滑轨：优质品牌三节轨,表面黑色喷涂。\n6、桌屏：采用厚9mm三聚氰胺饰面板十字组合，由屏风夹固定。\n7、线盒：台面配备铝合金阻尼翻盖式线盒盖，钢制底盒内预留86盒孔位。\n8、走线：采用隐蔽式柜内上线。\n备注：抽屉采用免拉手设计。","深色系"]
[8,"办公椅","=DISPIMG(\"ID_BDE214F917FA4144A380C65E35E3F080\",1)","635*565*1030",39,"把","1、背框：采用尼龙+30%玻纤背框,坚固且有韧性。\n2、网布：选用高级网布，双丝编织而成，椅座、椅背均为弹性网布，具阻燃、防污、耐磨，抗静电等特性，甲醛释放量≤20mg/kg，禁用可分解致癌芳香胺染料，符合环保要求。\n3、海绵：采用优质定型海绵，软硬适中，密度≥28kg/m3，75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥35%，合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，久坐不塌陷。\n4、扶手：采用PU面固定扶手,坚韧有弹性，承托更舒适。\n5、腰托：采用海绵填充，可升降，减少久坐带来的疲劳。\n6、气压棒：采用品牌气压棒,需通过BIFMA测试，行程≥85mm，升降平稳,无漏声、噪声。\n7、五星脚：尼龙五星脚；\n8、椅轮：采用高强度尼龙椅轮，直径60mm，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国家标准。\n9、功能：动态平衡倾仰控制，中置活动机关 ，快速拉力调节杆，可椅座高度调节，同步倾仰底盘，初始位置锁定，后仰弹力可调整，头枕高度可调。","同图"]